*Bitte ändern Sie die rot markierte RAL Nummer entsprechend Ihren Wünschen*

Bank mit Lehne

Bank mit Lehne aus Blankstahl S235JRC+C Flach 80x10 Oberfläche feuerverzinkt nach DIN En 1461 sowie pulverbeschichtet nach DIN En ISO 9001, Farbe: RAL 7016; Holzauflage aus Lärche, Vollholz unbehandelt, Maße 360x47x82cm; ortsfester Einbau durch verdübeln mit V2A Sechskant Schrauben auf geeignetem Untergrund.

Bestellnummer: m 053/360

Bezug: form be

Freiraumelemente

Tel: 030 – 206 47 335

Fax: 030 – 700 14 31 246

Mail: info@formbe.de