*Bitte ändern Sie die rot markierte RAL Nummer entsprechend Ihren Wünschen*

Mülleimer (Raucher)

Mülleimer aus Blankstahl S235JRC+C Flach 80x10 Oberfläche feuerverzinkt nach DIN En 1461 sowie pulverbeschichtet nach DIN En ISO 9001, Farbe: RAL 7016, Korb aus feuerverzinktem Drahtgeflecht mit Dreikantschloss sowie abnehmbarem Aschenbecher aus Stahlblech, feuerverzinkt und pulverbeschichtet, Maße: 40x36x120; zum ortsfesten Einbau in ein Betonfundament B25 entsprechend Einbauanleitung.

Bestellnummer: m 100R

Bezug: form be

Freiraumelemente

Tel: 030 – 206 47 335

Fax: 030 – 700 14 31 246

Mail: info@formbe.de