*Bitte ändern Sie die rot markierte RAL Nummer entsprechend Ihren Wünschen*

Kubus

Kubus aus Kunststoff, verstärkt mit Multiplexplatten, einlaminiert, Oberfläche 1mm durchgefärbt in RAL 7016, Untergestell feuerverzinkt nach DIN En 1461, Maße 40x40x80cm, zum ortsfesten Einbau in ein Betonfundament B25 entsprechend Einbauanleitung.

Bestellnummer: m 110/4-4-4

Bezug: form be

Freiraumelemente

Tel: 030 – 206 47 335

Fax: 030 – 700 14 31 246

Mail: info@formbe.de