*Bitte ändern Sie die rot markierte RAL Nummer entsprechend Ihren Wünschen*

Müllbox

Müllbox aus Blankstahl S235JRC+C Winkel 30x30, Laserarbeiten für Deckelausschnitt sowie Lochblechfüllung 8/8/5 DIN En ISO 9013-342 mittel, Feuerverzinkt nach DIN En 1461, pulverbeschichtet nach DIN En ISO 9001, Farbe RAL 7016, Maße 40x40x48, inkl. Behälter aus Kunststoff; ortsfester Einbau durch verdübeln mit V2A Sechskant Schrauben auf geeignetem Untergrund.

Bestellnummer: m 170

Bezug: form be

 Freiraumelemente

 Tel: 030 – 206 47 335

 Fax: 030 – 700 14 31 246

 Mail: info@formbe.de